陕西省杂交油菜研究中心
全喂入联合收割机、配套杂粮割台、旋耕开沟机
询价采购公告
[bookmark: _GoBack]因科研需要，我中心需采购全喂入联合收割机和配套杂粮割台（油菜专用）各1台、旋耕开沟机2台，欢迎符合资质条件的供应商参加报价（各设备可单项报价）。
一、项目概况
1.项目名称: 全喂入联合收割机和配套油菜割台、旋耕开沟机设备采购
2.需求数量: 全喂入联合收割机1台、油菜割台1台、旋耕开沟机2台。
3.采购预算: 31.12万元
二、产品参数要求
1、全喂入联合收割机技术参数要求：
喂入量：≧6 kg/s
动力：≧120 马力
卸粮方式：机械+自动卸粮
行走装置：履带式
割台：≧2.2 m
秸秆粉碎装置：装配秸秆粉碎机
驾驶室：封闭式驾驶室（带有空调）
2、油菜割台技术参数要求：
适配收获作物：油菜、玉米、大豆、小麦
结构形式：悬挂式
设计行数：≧5 行
工作幅宽：≧2300 mm
喂入机构形式：全喂入
茎秆喂入形式：拨禾链
茎秆切断形式：水平割刀
作业速度：4-8Km/h
3、 旋耕开沟机技术参数要求：
配套动力：66～90Kw
配套形式：配套轮式拖拉机
工作幅宽：≧2.3 m
    开沟深度：≧23 cm
三、报价请提供下列资料
1、营业执照复印件、中小企业声明。
2、报价单。报价单需按本公告的采购内容逐项填报，内容应包括各设备的名称、规格型号、参数、数量、单价（含税费、运输费、安装调试费、售后服务费等所有相关费用）、分项及总报价；并注明报价有效期、质保期及其他与报价相关的补充说明。
3、近3年内经营活动中没有重大违法记录声明。
4、未被列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、承诺函：供应商提供具有履行服务合同所必需的产品和专业技术能力的承诺，并提供具体的运输、安装、调试、技术培训和售后服务方案。
6、以上资料全部盖公章密封邮寄到指定地点。
三、其他事项
截止时间：2026年9月17日17:00
收件地址：陕西省咸阳市杨凌示范区高干渠路西段6号 陕西省杂交油菜研究中心
收件人： 张老师          联系电话：029-68259015  
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